询价采购文件

**项目名称：江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目**

**项目编号：高淳监狱-JY-2025-084**

**采购人：江苏省高淳监狱**

2025年06月

目 录

[第一章 询价邀请公告 3](#_Toc5551)

[第二章 供应商须知 6](#_Toc16921)

[第三章 采购需求 11](#_Toc10943)

[第四章 拟签订的合同文本 17](#_Toc25487)

[第五章 响应文件内容及格式 20](#_Toc27525)

[附件：项目响应确认表 3](#_Toc23647)9

第一章 询价邀请公告

项目概况：

江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目的潜在供应商应在江苏监狱网自行下载采购文件，并于2025年07月08日14:30前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

**采购编号：**高淳监狱-JY-2025-084

**项目名称：**江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目

**预算金额：**4.85万元

**最高限价：**4.85万元。最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

**采购方式：**询价

**采购人的采购需求：**江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目，拟安装部署400万智能双光变焦防暴半球网络摄像机、400万智能双光变焦枪型网络摄像机、单路光端语音电话及维修公安与监狱专线配套网络设施等。具体要求见询价采购文件第三章 采购需求。

**工期：**30日历天

**本项目（**🞎**是/**🗹**否）接受联合体。**

**二、申请人的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或采购文件-格式7文本：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件并加盖单位公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书原件)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书原件)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书原件)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件)。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动:

（1）被信用中国网站列入失信被执行人名单的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、检测等服务的；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

**三、获取采购文件**

**时间期限：**公告发布之日起至2025年07月02日17:00（北京时间，法定节假日除外）；

**方式：**[自行下载采购文件，并将响应确认表（格式见采购文件-附件）填写后发至hsjtjyb@163.com。邮件主题格式为“项目名称+项目编号+供应商全称](mailto:自行下载采购文件，并将响应确认表（格式见采购文件-附件）填写后发至hsjtjyb@163.com。邮件主题格式为\“项目名称+项目编号+供应商全称)+联系人姓名+联系电话”。

**售价：**免费

**四、响应文件提交**

**截止时间：**2025年07月08日14:30（北京时间）

**提交方式：**现场送达或快递送达

（1）现场送达：

送达地址：江苏省高淳监狱机关大楼二楼216室

送达联系人：孔良良

联系方式：025-57375730

（2）快递方式：

快递地址：南京市高淳区 固城街道 花山 江苏省高淳监狱交易办

快递收件人：孔良良

联系方式：025-57375730

特别说明：推荐使用顺丰快递方式送达，注意响应文件密封且在快递袋封面上注明项目名称及供应商全称。响应文件未密封或逾期寄达的视为不响应。

**五、开启**

**时间：**2025年07月08日14:30（北京时间）

**地点：**江苏省高淳监狱机关大楼214会议室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；踏勘联系人章志宏025-57375039

2.响应文件制作份数要求：正本壹份，副本壹份。

3.有关本次交易的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏监狱网站-信息公开-公示公开模块发布的信息更正公告。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

采购单位名称：江苏省高淳监狱

地址：南京市高淳区花山

联系方式：章志宏025-57375039

2.项目联系方式

项目联系人：孔良良

电话：025-57375730

第二章 供应商须知

**一、供应商须知表**

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购单位名称：江苏省高淳监狱  地址：南京市高淳区花山  联系人：章志宏  联系电话：025-57375039 |
| 2 | 采购需求 | 江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目，拟安装部署400万智能双光变焦防暴半球网络摄像机、400万智能双光变焦枪型网络摄像机、单路光端语音电话及维修公安与监狱专线配套网络设施等。具体要求见询价采购文件第三章 采购需求。 |
| 3 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 见询价公告 |
| 4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | □是  🗹否 |
| 5 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额： 4.85万元  最高限价： 4.85万元 |
| 6 | 计量单位 | 🗹中华人民共和国法定计量单位  □其他： |
| 7 | 样品提供 | A不要求提供。  B要求提供， |
| 8 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  🗹 B不同意分包。 |
| 9 | 响应报价货币要求 | 🗹所有响应文件中均按 人民币 货币进行报价。 |
| 10 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 11 | 响应文件  份数 | 正本 壹 份,副本 壹 份 |
| 12 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 13 | 评审会议时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 14 | 评审小组组成 | 评审小组依规组建，共3人。 |
| 15 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 16 | 推荐成交候选供应商的数量 | 评审小组推荐成交候选人数为 3 人，采购人确定成交人数为 1 人 |
| 17 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：  □采购人委托评审小组直接确定成交供应商  🗹采购人确定成交供应商 |
| 18 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金  🞎本标段收取履约保证金  履约保证金金额： ￥ 0 元  履约保证金递交时间： 签订合同前  履约保证金递交方式：🗹保函 🗹支票 🗹电汇 🗹现金  账户信息：  开 户 名： 江苏省高淳监狱  开 户 行：中国建设银行股份有限公司高淳支行  账 号： 32001596436052502143  履约保证金退还时间及规定：出现违约责任处罚的，采购人有权在保证金扣罚相应数额的违约金，成交人需在7个工作日内将保证金补足，延期的视为成交人自动放弃合同，并由成交人负责一切因解除合同造成的损失。合同履行完毕成交人无服务质量瑕疵的，采购人在合同结束并验收合格后一次性无息退还保证金。 |

注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

1.供应商收到电子档采购文件后，应仔细检查文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在文件发布后的4日内，以书面形式向采购人提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在评审结束后针对本文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对文件做出实质性响应，会被认定为无效响应。

3.参加询价费用

3.1 参加询价供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 本次采购采购人不收取标书工本费与成交服务费。

4.响应文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效响应处理

（1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

【特别说明：单位章为公章，不得使用其他种类的章印（如：财务专用章、合同专用章等）替代。采购文件所指的亲笔签名为本人使用不褪色书写工具在响应文件对应位置亲笔签名，不得使用本人电子签名等代替。】

（2）响应报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）不具备询价文件中规定资格要求的；

（4）不满足询价文件加★条款的；

（5）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的响应文件载明的项目负责人为同一人；

（8）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的响应文件相互混装；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（15）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或者报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的；

（16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术参数偏离表等）；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；

（18）供应商名称与报名时不一致，且未提供有效名称变更证明文件的；

（19）响应文件纸质版份数不符合询价文件规定或者未提供响应文件电子版（如需要）的；

（20）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

5.文件的约束力

供应商一旦决定报名参加响应，即被认为接受了本文件的规定和约束，并且视为自公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.其它：

6.1本项目开标时供应商不要求参加现场，若参加现场的，委托代理人须携带本人身份证原件、授权委托书参加。

6.2开标仅进行密封性检查、形式审查。报价情况在资格性和符合性审查完成后进行。

6.3评审方法：最低评标价法，即以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据综合总价作为唯一要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

6.4响应人在响应文件中无需提供成本测算表，评审小组认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求响应供应商进行澄清时，需提交能够保证商品质量和诚信履约的承诺函等证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则评审小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

**6.5.签订合同**

1.成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2.除不可抗力等因素外，成交通知发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

3.采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

5.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**6.6履约保证金**

无

第三章 采购需求

**一、项目建设需求**

本次建设为高淳监狱雪亮工程一期项目(预算4.85万)工程建设，总体建设需求如下：

1、在五个区域点安装部署智能双光变焦网络摄像机5台及相关配套设施，接入雪亮网络专网，实现高清晰图像传输，保障联网视频传输；

2、更换单路光端语音电话收发器设备，检修公安与监狱专线配套网络设施，确保网络运行稳定，实现监狱与雪亮平台视频共享；

**二、项目建设内容清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| **1** | 单路光端语音电话收发器 | 1. 支持点对点连接方式。 2. 兼容和符合PSTN通用电话标准。 3. 支持FXS电话分接口和FXO局端交换机接口。 4. 支持电话/电话热线、交换机/电话分机、专线直通、交换机级联等连接和工作方式。 5. 透明支持任意PSTN带内信令。 6. 支持CallerID来电显示。 7. 透明支持传真数据。 8. 支持脉冲和音频拨号方式。 9. 支持2/4转换及自动回声消除技术。 10. 支持振铃、摘挂机检测及信令自动转接技术。 11. 支持线路自动馈电及断电技术。 12. 采用PCM编解码及A/u率语音压扩模数转换技术。 13. 支持高达8KHZ语音取样率及64Kbps数字音频码流。 14. 电接口采用RJ11连接器 15. 电接口支持D型或矩形连接器。 16. 电接口支持SFP可插拔连接器。 17. 电接口支持M系列工业连接器。 18. 电接口支持防水连接器型封装。 19. 有源光缆或开放式ST、FC、SC、LC、E2000、防水型等特殊光纤接口。 20. 支持单模、多模和塑料光纤。 21. 传输距离最大多模8公里、单模140公里和塑料光纤200米。 22. 发射波长1310～1610nm(单模) ，850～1610nm(多模)，650～1310nm(塑料光纤)。 23. 提供信号输入输出、光纤链路失效等状态指示。 24. 5/12/24/48VDC直流电源输入，支持电缆混合远距离供电。 25. 支持商业级、工业级等可靠性级别。 26. ★提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖公章； 27. ★提供在公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的数字多业务复用物理隔离光端机的检验报告，所有以太网端口之间均通过物理隔离测试，测试报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| **2** | 维修公安与监狱专线配套网络设施 | 检修公安与监狱专线配套网络设施、线路，确保专线网络运行稳定 | 1 | 项 |
| **3** | 400万智能双光变焦防暴半球网络摄像机 | 智能半球网络摄像机   1. 传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； 2. 像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 3. 最大补光距离≥30m（视频监控距离）；≥6m（人脸检测距离）； 4. 镜头焦距≥2.7mm～12mm；电动变焦； 5. 支持不少于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6. 人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 7. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）；人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 8. 音频接口：支持； 9. 报警事件：支持； 10. 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 11. SD卡：支持 12. 音频输入输出：支持； 13. 报警输入输出：支持； 14. 供电方式：DC12V； 15. 防护等级：IP67； 16. ★平台授权接入：支持高淳公安平台接入授权，确保平台系统兼容；支持人像、车辆视频结构化数据接入授权； | 1 | 台 |
| **4** | 400万智能双光变焦枪型网络摄像机 | 智能枪型网络摄像机   1. 传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； 2. 像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 3. 最大补光距离≥30m（视频监控距离）；≥6m（人脸检测距离）； 4. 镜头焦距≥2.7mm～12mm；电动变焦； 5. 支持不少于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6. 人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 7. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）；人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 8. 音频接口：支持； 9. 报警事件：支持； 10. 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 11. SD卡：支持 12. 音频输入输出：支持； 13. 报警输入输出：支持； 14. 供电方式：DC12V； 15. 防护等级：IP67； 16. ★平台授权接入：支持高淳公安平台接入授权，确保平台系统兼容；支持人像、车辆视频结构化数据接入授权； | 4 | 台 |
| **5** | 暖光LED常亮灯 | 1. 灯型：LED灯； 2. 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 3. 色温：3500K； 4. 中心光照度：＜40lx（20m光照度）； 5. 光斑覆盖范围：3车道； 6. 补光距离：16m~26m； 7. 频率：常亮； 8. 灯珠数量：16颗； 9. 光通量：1800lm； 10. 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 11. 亮度调节：1～20级亮度可调； 12. 防眩目处理：支持，外置光栅； 13. 供电方式：AC100–240V； 14. 功耗：＜40W； 15. 净重：2.5kg | 4 | 台 |
| 6 | 成套箱 | 尺寸：400mm\*300mm\*250mm，不锈钢材质，定制喷涂  配套设备：漏保1只，空开2只，摄像机电源 | 5 | 套 |
| 7 | 1米横臂支架 | 白色喷涂，万向头 | 2 | 支 |
| 8 | 六类网络线缆 | 国产优质 | 150 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV3\*2.5、国产优质 | 450 | 米 |
| 10 | PE管 | φ25PE穿线管、国产优质 | 450 | 米 |
| 11 | 雪亮网络专线 | ★满足高质量视频传输需求，包含点位光纤等建设费用，需提供雪亮网络专线使用授权书，并对每月每条的使用费进行报价。 | 5 | 条 |

**备注：清单中**“★”加注的内容为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应文件。【其中序号1中“★”加注的须提供证明材料，序号3和4中“★”加注的平台授权接入需投标单位提供承诺书，序号11“★”加注的提供雪亮网络专线使用授权书，并加盖投标单位公章，否则视为无效响应】

**三、其他要求（服务期限、项目地点等）**

（1）项目的报价是指为完成项目所需的货物费用、施工服务费、交通费、管理费、利润、税金、保险费等所有一切风险、责任和义务的全部费用，并且报价人在报价时应充分考虑项目实施期间市场行情调整风险等一切因素，计入报价中。

（2）本项目包括设备采购、安装、测试，开通以及运行期间的运维保障服务，投标人按采购方要求在合同签订后30个日历天内完成工程施工及竣工验收。提供所有设备安装需要的辅材（包含但不限：胶带、铁丝、扎带等），数量和规格（标准特性和长度等）需满足现场安装条件和需求。

（3）24小时电话支持响应，专业技术人员6小时内按需到达现场。合同期限内不限次数免费上门服务，按照设备系统的实际运行需求和甲方要求完成定期巡检和预防性维护，详细要求在合同中确定。

（4）质保服务：2年。

（5）项目地点：采购人指定。

第四章 拟签订的合同文本

本项目采购合同根据采购文件、响应文件且在采购方律师审核通过后签订。

**廉洁合同**

甲方：

乙方：

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合同有资源交易工作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标及政府采购的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者授受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：

1．责令乙方限期整改；

2．终止与乙方的合作；

3．终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

甲方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

第五章 响应文件内容及格式

询价响应文件制作要求：

一、请供应商仔细阅读并参照本章内容及格式提交响应文件：

1.所提供资料应该是最新、有效、清晰的，并编制页码；

2.资料每一页均需加盖单位红章，否则作无效报价处理；

3.响应文件应单独密封，并在密封处加盖公章。

4.快递寄出的，**须自行关注到达时间，且在快递袋处张贴项目名称、项目编号及供应商名称信息。**

二、须提交的资料（报价文件）内容：

※※以下资料格式及内容供参考，承诺部分由供应商根据自行实际如实承诺。

★1.证照复印件(营业执照、税务登记证或提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供)。

★2.询价响应函原件。【格式4】

★3.法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件。【格式5】

4.法人代表授权委托书原件；法定代表人（或非法人组织负责人）参加的无需提供。【格式6】

5.特定资格要求：/。

6.信用承诺书：供应商提供证明材料的无需提供。【格式7】

★7.报价单。【格式8】

★8.其它需要提供的资料，请自行对照公告及采购需求的要求提供。如须提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖公章；提供在公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的数字多业务复用物理隔离光端机的检验报告，所有以太网端口之间均通过物理隔离测试，测试报告复印件加盖公章等。平台授权接入需投标单位提供承诺书，并加盖投标单位公章。

**格式1**

**响应文件外封面、封口格式**

封面格式：

|  |
| --- |
| **响应文件**  项目名称：江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目  项目编号：高淳监狱-JY-2025-084  供应商名称（加盖单位公章）： |

封口格式：

|  |
| --- |
| ——于2025年06月 日 之前不准启封（公章）—— |

**格式2**

**响应文件的封皮**

正本（副本）

**响 应 文 件**

项目名称：江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目

项目编号：高淳监狱-JY-2025-084

供应商名称（加盖单位公章）：

**格式3**

**目 录**

（格式自拟，须编制对应页码）

**格式4**

**询价响应函**

江苏省高淳监狱：

根据贵方江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目的采购公告(项目编号：高淳监狱-JY-2025-084),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本壹份、副本壹份。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的总报价为（小写） 元，（大写） 元。项目联系人（经理）为（姓名） （联系方式）

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

5.我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6.我方与本项目其它响应供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）不存在同一人的情况；我方与本项目其它响应供应商不存在直接控股、管理关系。

7.按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料。

8.按照采购文件的规定履行合同责任和义务，承诺不分包、不转包。

9.我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址： 传真：

电话： 电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

日 期：

**格式5**

**法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书**

姓名： ，性别： ，出生日期： ，现任职务： ，系 （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

|  |
| --- |
| （※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※） |

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

**格式6**

**法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书**

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名： 身份证号码：

工作单位：

住址： 电话：

现委托 就江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目（项目编号：高淳监狱-JY-2025-084）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字或盖章生效，**无转委托，**特此声明。

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址： 邮政编码 ：

传 真： 电 话：

日 期:

附：（此页不够可另附页）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

**格式7**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的信用承诺书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | **统一社会信用代码** |  |
| **法定代表人** |  | **联系人** |  |
| **联系地址** |  | **联系电话** |  |
| **信用承诺** | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。  供应商名称（盖章）：  法定代表人（签字）：  年 月 日 | | |

**符合参加政府采购活动应当具备的其它条件的**

**承诺函**

江苏省高淳监狱：

根据贵方江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目的采购公告（项目编号：高淳监狱-JY-2025-084）资审要求，我方本着实事求是原则正式承诺：

（一）通过“信用中国”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满。

（二）承诺不存在以下情况：

1.参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

2.参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

**我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。**

特此承诺！

法人代表或授权代表签字：

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

**格式8**

**报价一览表**

**项目名称：**江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目 **项目编号：**高淳监狱-JY-2025-084

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 响应情况 | 品牌/规格型号 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 分项合计（元） |
| **1** | 单路光端语音电话收发器 | 1. 支持点对点连接方式。 2. 兼容和符合PSTN通用电话标准。 3. 支持FXS电话分接口和FXO局端交换机接口。 4. 支持电话/电话热线、交换机/电话分机、专线直通、交换机级联等连接和工作方式。 5. 透明支持任意PSTN带内信令。 6. 支持CallerID来电显示。 7. 透明支持传真数据。 8. 支持脉冲和音频拨号方式。 9. 支持2/4转换及自动回声消除技术。 10. 支持振铃、摘挂机检测及信令自动转接技术。 11. 支持线路自动馈电及断电技术。 12. 采用PCM编解码及A/u率语音压扩模数转换技术。 13. 支持高达8KHZ语音取样率及64Kbps数字音频码流。 14. 电接口采用RJ11连接器 15. 电接口支持D型或矩形连接器。 16. 电接口支持SFP可插拔连接器。 17. 电接口支持M系列工业连接器。 18. 电接口支持防水连接器型封装。 19. 有源光缆或开放式ST、FC、SC、LC、E2000、防水型等特殊光纤接口。 20. 支持单模、多模和塑料光纤。 21. 传输距离最大多模8公里、单模140公里和塑料光纤200米。 22. 发射波长1310～1610nm(单模) ，850～1610nm(多模)，650～1310nm(塑料光纤)。 23. 提供信号输入输出、光纤链路失效等状态指示。 24. 5/12/24/48VDC直流电源输入，支持电缆混合远距离供电。 25. 支持商业级、工业级等可靠性级别。 26. ★提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖公章； 27. ★提供在公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的数字多业务复用物理隔离光端机的检验报告，所有以太网端口之间均通过物理隔离测试，测试报告复印件加盖公章。 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| **2** | 维修公安与监狱专线配套网络设施 | 检修公安与监狱专线配套网络设施、线路，确保专线网络运行稳定 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| **3** | 400万智能双光变焦防暴半球网络摄像机 | 智能半球网络摄像机   1. 传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； 2. 像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 3. 最大补光距离≥30m（视频监控距离）；≥6m（人脸检测距离）； 4. 镜头焦距≥2.7mm～12mm；电动变焦； 5. 支持不少于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6. 人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 7. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）；人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 8. 音频接口：支持； 9. 报警事件：支持； 10. 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 11. SD卡：支持 12. 音频输入输出：支持； 13. 报警输入输出：支持； 14. 供电方式：DC12V； 15. 防护等级：IP67； 16. ★平台授权接入：支持高淳公安平台接入授权，确保平台系统兼容；支持人像、车辆视频结构化数据接入授权；**（平台授权接入需投标单位提供承诺书，并加盖投标单位公章）** |  |  | 1 | 台 |  |  |
| **4** | 400万智能双光变焦枪型网络摄像机 | 智能枪型网络摄像机   1. 传感器类型≥1/1.8英寸CMOS； 2. 像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520； 3. 最大补光距离≥30m（视频监控距离）；≥6m（人脸检测距离）； 4. 镜头焦距≥2.7mm～12mm；电动变焦； 5. 支持不少于六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控 6. 人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重 7. 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）；人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 8. 音频接口：支持； 9. 报警事件：支持； 10. 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 11. SD卡：支持 12. 音频输入输出：支持； 13. 报警输入输出：支持； 14. 供电方式：DC12V； 15. 防护等级：IP67； 16. ★平台授权接入：支持高淳公安平台接入授权，确保平台系统兼容；支持人像、车辆视频结构化数据接入授权；**（平台授权接入需投标单位提供承诺书，并加盖投标单位公章）** |  |  | 4 | 台 |  |  |
| **5** | 暖光LED常亮灯 | 1. 灯型：LED灯； 2. 光源：可见光（波长350nm～780nm）； 3. 色温：3500K； 4. 中心光照度：＜40lx（20m光照度）； 5. 光斑覆盖范围：3车道； 6. 补光距离：16m~26m； 7. 频率：常亮； 8. 灯珠数量：16颗； 9. 光通量：1800lm； 10. 远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态； 11. 亮度调节：1～20级亮度可调； 12. 防眩目处理：支持，外置光栅； 13. 供电方式：AC100–240V； 14. 功耗：＜40W； 15. 净重：2.5kg |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 成套箱 | 尺寸：400mm\*300mm\*250mm，不锈钢材质，定制喷涂  配套设备：漏保1只，空开2只，摄像机电源 |  |  | 5 | 套 |  |  |
| 7 | 1米横臂支架 | 白色喷涂，万向头 |  |  | 2 | 支 |  |  |
| 8 | 六类网络线缆 | 国产优质 |  |  | 150 | 米 |  |  |
| 9 | 电源线 | RVV3\*2.5、国产优质 |  |  | 450 | 米 |  |  |
| 10 | PE管 | φ25PE穿线管、国产优质 |  |  | 450 | 米 |  |  |
| 11 | 雪亮网络专线 | ★满足高质量视频传输需求，包含点位光纤等建设费用，**需提供雪亮网络专线使用授权书**，并对每月每条的使用费进行报价。 |  |  | 5 | 条 |  |  |
| 12 | 总计 | 大写：  小写： | | | | | | |

说明：本项目不需要提供商务和技术响应及偏离表，响应本项目默认响应商务条款，技术条款在上表中注明。响应情况可填写完全响应或无偏离或根据实际对照列出

供应商名称:（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**格式9**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

**格式10**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**江苏省高淳监狱：**

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

**格式11**

**其它需要提供的资格（如有，格式自拟）**

其它需要提供的资料，请自行对照公告及采购需求的要求提供。如须提供《电信设备进网许可证》复印件并加盖公章；提供在公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的数字多业务复用物理隔离光端机的检验报告，所有以太网端口之间均通过物理隔离测试，测试报告复印件加盖公章等。平台授权接入需投标单位提供承诺书，并加盖投标单位公章（格式自拟）。须提供**雪亮网络专线使用授权书等**

**附件：项目响应确认表**

项目响应确认表

江苏省高淳监狱：

我单位响应以下项目，信息如下：

采购编号：高淳监狱-JY-2025-084

项目名称：江苏省高淳监狱部署应用公安“雪亮工程”终端项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |

2025年 月 日

注：意向参加本项目询价的，请填写此表，在公告要求截止前发至邮箱hsjtjyb@163.com